Робот для квика
Задача:  автоматическая установка стопа по заранее заданным параметрам в пунктах (для ФОРТС, для РТС)
Учесть:
1. Перенос стопа через ночь (стоп стоит всегда до закрытия позиции, удержание позиции идет в т.ч.  на несколько дней)
2. Стоп можно двигать, но только в сторону прибыли (т.е. стоп всегда д.б. не далее изначально заданного в пунктах)
3. Стоп нельзя удалить
4. Нельзя удалить окно в программе,  робота, который отвечает за стоп
5. Нельзя в момент открытой сделки менять настройки (тем самым увеличивать размер стопа)
6. При докупке (увеличение размера позиции, может на следующий день) стоп ставится отдельно для объема докупки на заранее заданном расстоянии в пунктах и тот, который стоял на открытие позиции
7. Стоп на докупку также нельзя удалить и сдвинуть дальше заданного расстояния, в сторону прибыли стоп также можно двигать
8. При закрытие позиции (вручную или по тейку)  стоп должен убираться
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Суть всего чтобы всегда стояло максимальное ограничение по убытку на 1 сделку в пунктах, которое никак нельзя убрать, может разные варианты через  закрытие программы, через удаленный сервер, через блокировку по времени. 

Оцените пожалуйста сколько по времени и по деньгам получается?


